ИВЭПР 112-1,2-1 ВО К3
Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения.
Функции:

Предназначен для применения в подразделениях вневедомственной охраны МВД России. Расширенный температурный диапазон, дистанционная сигнализация с помощью электромагнитных реле или транзистора с открытым коллектором об отсутствии напряжения сети, частичном разряде АКБ, полном разряде АКБ и открытии крышки корпуса.
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Световая индикация по трем параметрам: наличия сети, выходного напряжения и состояния АКБ.

ИВЭПР 112-1,2-1 ВО К3  (12 В, ток 1,2 А, металлический корпус под 1 x 7А*ч или 2 x 4,5А*ч) 
Выходное напряжение: при работе от сети (13,3…13,8) В, при работе от АКБ (10,8…13,5) В. 

Выходной номинальный ток 1,2 А (максимальный в течение 2-3 секунд – до 4,0 А). Входное напряжение сети 140-265 В. 
Диапазон рабочих температур -25…+50 °С. 
Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). 
4 информационных выхода «Неисправность» для передачи информации во внешние цепи.
Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях.
 «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда.
Масса без АКБ не более 1,3 кг.
 Габаритные размеры 194х81х181 мм

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты выпуска.
