БР 24 2х17  (Бокс резервного питания 24В, под АКБ 2х17 А*ч)
[image: C:\Users\levinas\Desktop\ПРОДАКТМЕНЕДЖЕР\Для Сайтов\БР 24 2x40\БР 24_285х248.png]БР 24 2х17. Бокс резервного электропитания БР 24 предназначен для увеличения времени непрерывной работы ИВЭПР от аккумуляторных батарей в режиме резерва. БР 24 подключается к ИВЭПР соответствующих исполнений (обозначенных «БР») к клеммам «+Р» и «-Р». Количество подключаемых БР 24 неограниченно. При работе от сети БР 24 производит автоматический подзаряд АКБ, установленных в нём. «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток заряда каждой АКБ. 
Максимальная емкость АКБ: 2 шт. по 17 А*ч 
Входное напряжение сети 140-250 В. 
[bookmark: _GoBack]Напряжение заряда 13,65 ± 0,25 В. 
Максимальный ток зарядки двух АКБ: 2,2  А. 
Диапазон рабочих температур -25…+50 °С. 
Светодиодная индикация: СЕТЬ, АКБ, ВЫХОД. 
Электронная защита от переполюсовки при подключении АКБ. 
Габаритные размеры корпуса: не более  372 х 86 х 250 мм
Масса источника без АКБ: не более 3,0 кг
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.
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