ИВЭПР 24/1,5 2х7 БР
ИВЭПР 24/1,5 2х7 –Р БР

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. 
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ИВЭПР 24/1,5 2х7 БР(24 В, ток 1,5 А, металлический корпус под две 12-вольтовые АКБ по 7 А*ч, соединяемые последовательно.)
 Выходное напряжение: при работе от сети (26,8…27,6) В., при работе от АКБ (20,3…27,0) В.
 Выходной номинальный ток 1,5 А (максимальный в течение 15 минут – до 2,0 А).
 Входное напряжение сети 130-265 В.
 Диапазон рабочих температур -10…+50 °С.
 Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ). 
Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, (в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт»). Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток их заряда.
 Масса без АКБ не более 2,0 кг.
 Габаритные размеры 324х86х184 мм

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты выпуска.

