ИВЭПР 12/5 2х7
ИВЭПР 12/5 2х7 –Р

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, имеет сертификат соответствия требованиям Технического регламента о пожарной безопасности и может использоваться для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. 
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ИВЭПР 12/5 2х7. (12 В, ток 5 А, металлический корпус под 2 АКБ по 7 А*ч.) Выходное напряжение: при работе от сети (13,4…13,8) В., при работе от АКБ (10,8…13,5) В. Выходной номинальный ток 5 А (максимальный в течение 15 минут – до 5,5 А). Входное напряжение сети 130-265 В. Диапазон рабочих температур -10…+40 °С. Светодиодная индикация (Сеть, Выход, АКБ).
Сигнал «Авария» в виде транзисторного ключа, в исполнении «-Р» – в виде реле «сухой контакт». 
Электронная защита от КЗ выхода и от переполюсовки АКБ, защита АКБ от глубокого разряда, защита при сетевых перенапряжениях. «Интеллектуальный» электронный ключ тестирует АКБ и оптимизирует ток её заряда. Масса без АКБ не более 1,8 кг.
 Габаритные размеры 324х86х182 мм 
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев с даты выпуска.
